{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS1Q-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS1Q16ACV1B","BS1Q25ACV1B","BS1Q10A7V1B (Archived)","BS1Q16A7V1B (Archived)","BS1Q25A7V1B (Archived)"]
["Maximum capacity index of connectable indoor units","","","","","100<x≤160","160<x≤250","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","8","8","6","8","8"]
["Abmessungen","Gerät","","Höhe","mm","207","207","207","207","207"]
["","","","Breite","mm","388","388","388","388","388"]
["","","","Tiefe","mm","326","326","326","326","326"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","12","15","12","12","15"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Außengerät","Flüssigkeit","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["","","Austrittsgas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","12.7","19.1","12.7","12.7","19.1"]
["","Innengerät","Flüssigkeit","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["Leistungsaufnahme","Kühlen","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["","Heizen","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["Standardzubehör","Installationsanleitung","","","","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung","Installationsanleitung"]
["","Isolierung","","","","Isolierung","Isolierung","Isolierung","Isolierung","Isolierung"]
["","Zubehörleitung","","","","Zubehörleitung","Zubehörleitung","Zubehörleitung","Zubehörleitung","Zubehörleitung"]
["","Klemmen","","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Verwenden Sie bei Anschluss eines Innengeräts Klasse 150-160 die Zubehörleitung, um die Größe der bauseitigen Leitung anzupassen. Löten Sie die Verbindung zwischen der Zubehörleitung und der bauseitigen Leitung.","(1) - Verwenden Sie bei Anschluss eines Innengeräts Klasse 160–200 die Zubehörleitung, um die Größe der bauseitigen Leitung anzupassen. Löten Sie die Verbindung zwischen der Zubehörleitung und der bauseitigen Leitung.","(1) - Verwenden Sie bei Anschluss eines Innengeräts Klasse 15-50 die Zubehörleitung, um die Größe der bauseitigen Leitung anzupassen. Löten Sie die Verbindung zwischen der Zubehörleitung und der bauseitigen Leitung.","(1) - Verwenden Sie bei Anschluss eines Innengeräts Klasse 150-160 die Zubehörleitung, um die Größe der bauseitigen Leitung anzupassen. Löten Sie die Verbindung zwischen der Zubehörleitung und der bauseitigen Leitung.","(1) - Verwenden Sie bei Anschluss eines Innengeräts Klasse 160–200 die Zubehörleitung, um die Größe der bauseitigen Leitung anzupassen. Löten Sie die Verbindung zwischen der Zubehörleitung und der bauseitigen Leitung."]
["","","","","","(2) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(2) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(2) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(2) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(2) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(3) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(3) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(3) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(3) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(3) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(4) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(4) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(4) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(4) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA","(4) - MSA / MSiA: MSA = 1,25 x VLA"]
["","","","","","(5) - MSiA ≤ 4 x VLA","(5) - MSiA ≤ 4 x VLA","(5) - MSiA ≤ 4 x VLA","(5) - MSiA ≤ 4 x VLA","(5) - MSiA ≤ 4 x VLA"]
["","","","","","(6) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(6) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(6) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(6) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A","(6) - Nächstkleinere Standardsicherung mit mind. 15 A"]
["","","","","","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(7) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]