{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ08S18EJ9W","EHVZ08S18EA9W","EHVZ08S23EA9W","EHVZ08S23EJ9W"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Breite","mm","595","595","595","595"]
["","","","Tiefe","mm","625","625","625","625"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","125","125","133","133"]
["PED","Kategorie","","","","Art 4.3, Siehe Hinweis 1","Art 4.3, Siehe Hinweis 1","Art 4.3, Siehe Hinweis 1","Art 4.3, Siehe Hinweis 1"]
["Schallleistungspegel","Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A)","","","dB(A)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Kühlen","Umgebung","Min.","°C TK","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Wasserseite","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Siehe Hinweis 9","Siehe Hinweis 9","Siehe Hinweis 9","Siehe Hinweis 9"]
["Elektroheizung","Stromversorgung","","Bezeichnung","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Phase","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frequenz","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spannung","V","400","400","400","400"]
["","Empfohlene Sicherungen","","","A","20","20","20","20"]
["Hinweise","","","","","(1) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(1) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(1) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(1) - PED-Gerätkategorie: Art.3 §3: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel1, Punkt 3.6 von 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)"]
["","","","","","(3) - Basierend auf dT= 45K","(3) - Basierend auf dT= 45K","(3) - Basierend auf dT= 45K","(3) - Basierend auf dT= 45K"]
["","","","","","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß"]
["","","","","","(5) - Ausschließlich des Wassers im Gerät. Dieses minimale Wasservolumen ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Während kritischer Prozesse ist ggf. zusätzliches Wasser erforderlich.","(5) - Ausschließlich des Wassers im Gerät. Dieses minimale Wasservolumen ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Während kritischer Prozesse ist ggf. zusätzliches Wasser erforderlich.","(5) - Ausschließlich des Wassers im Gerät. Dieses minimale Wasservolumen ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Während kritischer Prozesse ist ggf. zusätzliches Wasser erforderlich.","(5) - Ausschließlich des Wassers im Gerät. Dieses minimale Wasservolumen ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Während kritischer Prozesse ist ggf. zusätzliches Wasser erforderlich."]
["","","","","","(6) - TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der von der Entfernung und von den akustischen Gegebenheiten des Umfelds abhängig ist. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(7) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der von der Entfernung und von den akustischen Gegebenheiten des Umfelds abhängig ist. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(7) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der von der Entfernung und von den akustischen Gegebenheiten des Umfelds abhängig ist. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(7) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der von der Entfernung und von den akustischen Gegebenheiten des Umfelds abhängig ist. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(8) - Siehe Betriebsbereich des Geräts.","(8) - Siehe Betriebsbereich des Geräts.","(8) - Siehe Betriebsbereich des Geräts.","(8) - Siehe Betriebsbereich des Geräts."]
["","","","","","(9) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(9) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(9) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(9) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung."]
["","","","","","(10) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(10) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(10) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(10) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)"]
["","","","","","(11) - 2-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(11) - 2-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(11) - 2-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(11) - 2-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)"]