{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Metallic-Grau","Metallic-Grau","Metallic-Grau"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","705","705","705"]
["","","","Breite","mm","600","600","600"]
["","","","Tiefe","mm","695","695","695"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","147","147","147"]
["PED","Kategorie","","","","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Füllmenge","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Schallleistungspegel","Nom.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Strom","Empfohlene Sicherungen","","","A","16","16","16"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C"]
["","","","","","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K"]
["","","","","","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet."]
["","","","","","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK"]
["","","","","","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK"]
["","","","","","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein.","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein.","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein."]
["","","","","","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur - AW = Austrittswassertemperatur","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur - AW = Austrittswassertemperatur","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur - AW = Austrittswassertemperatur"]
["","","","","","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C"]
["","","","","","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃"]