{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBH12EF9W"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Weiß +Schwarz"]
["","Material","","","","Kunststoff, Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","840"]
["","","","Breite","mm","440"]
["","","","Tiefe","mm","390"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","48.5"]
["PED","Kategorie","","","","Kategorie II"]
["Schallleistungspegel","Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A)","","","dB(A)","44.0 (3)"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","30.0 (4)"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","65 (5)"]
["","Kühlen","Umgebung","Min.","°C TK","10 (5)"]
["","","Wasserseite","Min.","°C","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Siehe Hinweis 6"]
["Elektroheizung","Stromversorgung","","Bezeichnung","","9W"]
["","","","Phase","","3~"]
["","","","Frequenz","Hz","50"]
["","","","Spannung","V","400"]
["","Empfohlene Sicherungen","","","A","20.000 (7)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Betriebsbereich wird je nach Betriebsart auf niedrigere Durchflussraten erweitert-siehe ESP-Kurve."]
["","","","","","(2) - Ausschließlich des Wasservolumens im Gerät. Dieses Volumen wird ausreichend Abtauenergie für alle Anwendungen garantieren, dieses Volumen kann jedoch mit 0,66 multipliziert werden, wenn der Heizsollwert ≥ 45° C beträgt (z.B. Gebläsekonvektoren)."]
["","","","","","(3) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen."]
["","","","","","(4) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen. Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen. Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.XXX"]
["","","","","","(5) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]
["","","","","","(6) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)"]