{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ6V","ELVX12S23EJ6V"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1,655","1,855"]
["","","","Breite","mm","595","595"]
["","","","Tiefe","mm","634","634"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","120","129"]
["PED","Kategorie","","","","Kategorie II","Kategorie II"]
["Schallleistungspegel","Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A)","","","dB(A)","44.0","44.0"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","30.0","30.0"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","65","65"]
["","Kühlen","Umgebung","Min.","°C TK","10","10"]
["","","Wasserseite","Min.","°C","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Siehe Hinweis 6","Siehe Hinweis 6"]
["Elektroheizung","Stromversorgung","","Bezeichnung","","6V3","6V3"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Spannung","V","230","230"]
["","Empfohlene Sicherungen","","","A","20.000","20.000"]
["Hinweise","","","","","(1) - Betriebsbereich wird je nach Betriebsart auf niedrigere Durchflussraten erweitert-siehe ESP-Kurve.","(1) - Betriebsbereich wird je nach Betriebsart auf niedrigere Durchflussraten erweitert-siehe ESP-Kurve."]
["","","","","","(2) - Basierend auf dT= 45K","(2) - Basierend auf dT= 45K"]
["","","","","","(3) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(3) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß"]
["","","","","","(4) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen.","(4) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen."]
["","","","","","(5) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(5) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]
["","","","","","(6) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)","(6) - 4-polig, 20A, 400V, Auslösekurve KlasseC (siehe Elektroschaltplan)"]