{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W / EPRA14DAW1","ETBX16EF9W / EPRA16DAW1","ETBX16EF9W / EPRA18DAW1"]
["COP","","","","","4.79","5.00 (2)","5.00"]
["Raumheizen","Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Allgemein","Seasonal space heating eff. class","","","A++"]
["","","","ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)","%","","142"]
["","","","SCOP","","","3.63"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","","11.5 (3), 7.88 (4)"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09, 2.68"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","","3.96 (1)"]
["","Max.","","","kW","","10.44 (1)"]
["Leistungsaufnahme","Kühlen","","Nom.","kW","","2.80 (3), 2.93 (4)"]
["","Heizen","","Max.","kW","","2.32 (5)"]
["","","","Min.","kW","","0.90 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","1.80 (2)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511"]
["","","","","","(6) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(6) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(6) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl"]
["","","","","","","(7) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl"]
["Heizleistung","Min.","","","kW","3.70","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","","11.60"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","","12.5, 8.86"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Min.","kW","0.84","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","","2.58"]
["","Kühlen","","Nom.","kW","2.55, 2.56","","3.05, 3.31"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","3.63","","3.63"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","4.81","","4.81"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","","A+++"]