{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P50EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA14DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA16DAW1","ETSHB16P50EF / EPRA18DAW1","ETSHB16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","XL","","L","XL","XL","L"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","A+","","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Innengerät","","","","","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P30EF","ETSHB16P50EF","ETSHB16P50EF","ETSHB16P30EF"]
["Raumheizen","Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Allgemein","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)","%","140","","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","5.90 (2)","","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Max.","kW","2.17 (5)","","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511"]
["Heizleistung","Min.","","","kW","","3.70"]
["","Nom.","","","kW","","5.90"]
["","Max.","","","kW","","9.75"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Min.","kW","","0.84"]
["","","","Nom.","kW","","1.23"]
["","","","Max.","kW","","2.17"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","","L"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","","A+"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","","3.57"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","","4.71"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","","A+++"]