{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA18DAV37"]
["Heizleistung","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Min.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["","Leistungsaufnahme-=-Warmwasser von 10&nbsp;°C bis 50&nbsp;°C","","Leistungsaufnahme-=-Warmwasser von 10&nbsp;°C bis 50&nbsp;°C-=-Nom.-=-kWh","kWh","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57"]
["Aufwärmzeit von 10&nbsp;°C bis 50&nbsp;°C-=-h","h","","","","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","1 h 13 min bei 7 °C Umgebungstemperatur","9 h 20 min bei 7 °C Umgebungstemperatur"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55&nbsp;°C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Hinweise","","","","","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511","(3) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN14511"]
["","","","","","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(4) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147."]
["","","","","","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(5) - 7°C/6°CTK/FK– LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl"]