{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["Raumkühlen","SEER","","","","","","","","5.10","6.16","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","","6.14"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","466","386","467","386","567","566","652","652","652","688","687","824","","1,309"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","A","A++","A","A++","A+","A+","A","A","A","A++","A++","A"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","3.80","4.31","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","","4.01"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","A","A+","A","A+","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","2,210","1,949","2,211","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,160","4,155","4,154","4,661","","4,043"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","","","","","1,003","","","944","","1,247","","1,338","","","1,813","1,869"]
["","EER","","","","","","","","3.39","3.60","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.21","","2.68"]
["","COP","","","","","","","","3.61","","","4.01","","4.41","","4.00","","","3.90","3.57","","3.60"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","","","","","A","","","A","","A","","A","","","A","A"]
["","","Heizen","","","","","","","A","","","A","","A","","A","","","A","B"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","","","","7.50","","","7.50","","10.80","","10.80","","","13.50","13.50","","15.50"]
["Hinweise","","","","","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","","","","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["Energieeffizienzbereich","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["Nominale Effizienz","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.93"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","2048"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","824"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.49"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","4683"]