{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RR71B8W1B","FCQG100FVEB / RR100B8W1B","FCQG125FVEB / RR125B8W1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.5 (3)"]
["Nominale Effizienz","EER","","","2.70","2.81","2.69"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","1,315","1,780","2,325"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","D","C","D"]
["Hinweise","","","","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)"]
["","","","","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)"]
["","","","","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]