{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDBQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDBQ25B8V1","FDBQ25B5V1"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Hoch","dBA","35.0","35.0"]
["","","","Niedrig","dBA","29.0","29.0"]
["","Kühlen","","Niedrig","dBA","28.0","28.0"]
["","","","Hoch","dBA","35.0","35.0"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1"]
["","Ansaugluftfilter","","","","1","1"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35"]
["","Gas","","AD","mm","9.52"]
["","Ableitung","","","","27.2"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","","dBA","55","55"]
["","Heizen","","","dBA","55","55"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","652","652"]
["","","","Tiefe","mm","502","502"]
["","","","Höhe","mm","230","230"]
["Gehäuse","Material","","","","Verzinktes Stahlblech","Verzinktes Stahlblech"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","17.0","17.0"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Heizen","Hoch","m³/min","6.95"]
["","","","Niedrig","m³/min","5.20"]
["","","Kühlen","Niedrig","m³/min","5.20"]
["","","","Hoch","m³/min","6.50"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50"]
["","Bezeichnung","","","","V1","V1"]
["","Spannung","","","V","230 +/-10%","230"]
["Hinweise","","","","","(1) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(1) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(2) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(2) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["Regelungssysteme","Verkabelte Fernbedienung","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","","6.35"]
["","Gas","","AD","mm","","9.52"]
["","Ableitung","","","","","27.2"]