{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","9.52"]
["","Gas","AD","mm","15.9"]
["","Ableitung","OD","mm","26"]
["Nominale Effizienz","EER","","","2.61"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","D"]
["","","Heizen","","C"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Hinweise","","","","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","(3) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","(4) - Heizleistung nur für Kombination mit Wärmepumpen-Außengerät anwendbar"]
["","","","","(5) - Im Fall einer Kondensatleitung für das Außengerät wird ein Kondensatleitungsbausatz (Zubehör) benötigt."]
["","","","","(6) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(7) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(8) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]