{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","7.31","7.17","7.11","8.23","7.66","7.56","7.03"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","326","332","335","404","434","440","473"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.18","4.03","4.22","4.34","4.08","4.44","4.17"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","1,574","1,633","1,559","2,516","2,677","2,460","2,619"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]"]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]