{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Raumkühlen","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","316","368","386","327","352"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","2,252","2,309","2,405","2,256","2,359"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Außengerät","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","7.58","7.80","6.55","7.11"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","314","305","363","335"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Leistung","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","4.33","4.43","4.32","4.32"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","1520","1485","1523","1523"]
["Energieeffizienzbereich","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6°C TK, 19,4°C FK, Außentemp. 48°C TK [Btu/h/W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6°C TK, 19,4°C FK, Außentemp. 48°C TK [Btu/h/W]","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["Raumkühlen","SEER","","","","","","","10.5","9.04","8.62","10.2","9.44"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","SCOP/A","","","","","","","4.85","4.73","4.54","4.84","4.63"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","","","","A++","A++","A+","A++","A++"]