{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","7.33","5.95"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","325","400"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A++","A+"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.38","3.90"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A+","A"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","1,438","1,616"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","9.50","9.50"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","","","A++","A+"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","458","574"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","","","A+","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","2090","2143"]