{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L9V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Raumkühlen","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","425","467","652","652","875","875","875"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","7.60","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","2,727","2,211","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","983"]
["","EER","","","3.46 (3)"]
["","COP","","","4.00 (3)"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A"]
["","","Heizen","","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Raumkühlen","SEER","","","5.61","5.10","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A+","A","A","A","B","B","B"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","SCOP/A","","","3.90","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]