{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MS / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BS / RXJ20M5V1B9","FTXJ35MV1BS / RXJ35M5V1B9"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","2.30","3.50"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","248","428"]
["","EER","","","4.64","4.09"]
["","COP","","","5.00","4.04"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A"]
["","","Heizen","","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","2.50","4.00"]
["Hinweise","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]