{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8V3B","FUQ100CVEB / RQ100B8V3B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","7.1 (3)","10 (3)"]
["Nominale Effizienz","EER","","","2.63","2.61"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","1,350","1,915"]
["","COP","","","3.16","3.13"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","D","D"]
["","","Heizen","","D","D"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.20 (4)"]
["Hinweise","","","","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)"]
["","","","","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)"]
["","","","","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C Trockenkugel; 19,0°C Feuchtkugel; Außentemperatur: 35°C Trockenkugel; äquivalente Rohrleitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C Trockenkugel; 19,0°C Feuchtkugel; Außentemperatur: 35°C Trockenkugel; äquivalente Rohrleitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(5) - Entsprechend EN/IEC 61000-3-11 bzw. EN/IEC 61000-3-12 ist es möglicherweise notwendig, sich an den Energieversorger zu wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage an eine Stromversorgung mit Zsys ≤ Zmax, entsprechend Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(5) - Entsprechend EN/IEC 61000-3-11 bzw. EN/IEC 61000-3-12 ist es möglicherweise notwendig, sich an den Energieversorger zu wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage an eine Stromversorgung mit Zsys ≤ Zmax, entsprechend Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","(6) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(6) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A."]
["","","","","(7) - Systemimpedanz","(7) - Systemimpedanz"]
["","","","","(8) - Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(8) - Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","(9) - Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(9) - Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","(10) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(10) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]