{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.8","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Piping connections","Flüssigkeit","AD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","AD","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","5.0","8.1"]
["Hinweise","","","","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)","(1) - Energieetikett: Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient)"]
["","","","","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)","(2) - Jährlicher Energieverbrauch: auf der Grundlage von etwa 500 Betriebsstunden pro Jahr bei Volllast (Nennbedingungen)"]
["","","","","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK"]
["","","","","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 220 V","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - 230 V","(6) - 230 V","(6) - 230 V"]
["","","","","(7) - 240 V","(7) - 240 V","(7) - 240 V"]
["","","","","(8) - Bei Anschluss an einem Multi-Außengerät lesen Sie bitte die technischen Gerätedaten des anzuschließenden Multi-Außengeräts.","(8) - Bei Anschluss an einem Multi-Außengerät lesen Sie bitte die technischen Gerätedaten des anzuschließenden Multi-Außengeräts.","(8) - Bei Anschluss an einem Multi-Außengerät lesen Sie bitte die technischen Gerätedaten des anzuschließenden Multi-Außengeräts."]