{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":53,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.RDV101001E","SB.RDV101002E","SB.RDV101021E","SB.RDV101022E","SB.RDV102001E","SB.RDV102002E","SB.RDV102021E","SB.RDV102022E","RDV103EA12S3A","RDV103EA12S3B","RDV103EA12S7A","RDV103EA12S7B","RDV105EA12S3A","RDV105EA12S3B","RDV105EA12S7A","RDV105EA12S7B","SB.RDV201001E","SB.RDV201002E","SB.RDV201021E","SB.RDV201022E","SB.RDV202022E","SB.RDV202001E","SB.RDV202002E","SB.RDV202021E","RDV206EA12S3A","RDV206EA12S3B","RDV206EA12S7A","RDV206EA12S7B","RDV207EA12S3A","RDV207EA12S3B","RDV207EA12S7A","RDV207EA12S7B","SB.RDV101523E (Archived)","SB.RDV101524E (Archived)","SB.RDV101525E (Archived)","SB.RDV101529E (Archived)","SB.RDV102523E (Archived)","SB.RDV102524E (Archived)","SB.RDV102525E (Archived)","SB.RDV102529E (Archived)","SB.RDV201523E (Archived)","SB.RDV201524E (Archived)","SB.RDV201525E (Archived)","SB.RDV201529E (Archived)","SB.RDV202523E (Archived)","SB.RDV202524E (Archived)","SB.RDV202525E (Archived)","SB.RDV202529E (Archived)"]
["Kältemittel","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Kälteleistung","Hochtemperatur","R134a","Nom.","kW","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","","","","","","","","","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)"]
["Standard-Flüssigkeitsbehälter","l","","","","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","","","","","","","","","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5"]
["Verdichter","Nominal power","","","kW","0.25","0.25","0.25","0.25","0.37","0.37","0.37","0.37","","","","","","","","","0.46","0.46","0.46","0.46","0.55","0.55","0.55","0.55"]
["","Typ","","","","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","","","","","","","","","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben"]
["","Starting method","","","","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","","","","","","","","","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt"]
["Abmessungen","Verdampfergerät","","Tiefe","mm","210","210","490","490","210","210","490","490","","","","","","","","","210","210","490","490","490","210","210","490"]
["","","","Höhe","mm","570","570","215","215","570","570","215","215","","","","","","","","","570","570","215","215","215","570","570","215"]
["","","","Breite","mm","375","375","669","669","375","375","669","669","","","","","","","","","595","595","1,089","1,089","1,089","595","595","195"]
["","Kondensatorgerät","","Tiefe","mm","337","337","337","337","337","337","337","337","","","","","","","","","427","427","427","427","427","427","427","427"]
["","","","Breite","mm","682","682","682","682","682","682","682","682","","","","","","","","","882","882","882","882","882","882","882","882"]
["Heizleistung","R134a","","Nom.","kW","0.700","0.700","0.900","0.900","1.050","1.050","0.900","0.900","","","","","","","","","1.400","1.400","1.600","1.600","1.600","1.750 (1)","1.750 (1)","1.600"]
["Verdampfer","Luftstrahlführung","","","m","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","","","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","","","","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","","","","","","","","","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Hinweise","","","","","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","","","","","","","","","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C","(1) - Bei normalem Betrieb: +10 °C bis +30 °C"]
["","","","","","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","","","","","","","","","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw.","(2) - Luftstrahlführung als Basis nutzen.  Luftstrahlführung wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie Raumhöhe, Produktlagerung, Position des Verdampfers usw."]
["","","","","","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","","","","","","","","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["Kältemittelleistung","Mittlere Temperatur","R-134a","Nom.","kW","","","","","","","","","0.593","","0.593","","0.912","","0.912","","","","","","","","","","1.336","","1.336","","1.935","","1.935"]
["Gehäuse","Farbe","","Kondensatorgerät","","","","","","","","","","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","","","","","","","","","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur","purpur"]
["Abmessungen","Kondensatorgerät","","Breite","mm","","","","","","","","","682","","682","","682","","682","","","","","","","","","","882","","882","","882","","882","","682","682","682","682","682","682","682","682","882","882","882","882","882","882","882","882"]
["","","","Tiefe","mm","","","","","","","","","337","","337","","337","","337","","","","","","","","","","427","","427","","427","","427","","337","337","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427"]
["Verdichter","Anzahl","","","","","","","","","","","","1","","1","","1","","1","","","","","","","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","","","","","","","","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","Geregelte Dampfkompression","","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben","Hermetischer Hubkolben"]
["","Modell","","","","","","","","","","","","AE4430Y-FZ1A","","AE4430Y-FZ1A/CSIR","","NEU6212Z/CSI","","NEU6212Z/CSIR","","","","","","","","","","CAJ4476Y/F/CSIR","","CAJ4476Y/F/CSIR","","CAJ4511Y/F","","CAJ4511Y/F"]
["","Startmethode","","","","","","","","","","","","Direkt","","Direkt","","Direkt","","Direkt","","","","","","","","","","Direkt","","Direkt","","Direkt","","Direkt","","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt","Direkt"]
["Kondensator","Luftstrom","","","m³/h","","","","","","","","","600","","600","","1200","","1200","","","","","","","","","","600","","600","","1100","","1100","","600","600","600","600","600","600","600","600","1200","1100","1100","1200","1200","1100","1100","1200"]
["Verdampfer","Luftstrahlführung","","","m","","","","","","","","","4","","4","","4","","4","","","","","","","","","","4","","4","","4","","4"]
["Betriebsbereich","Kühlraum-Temperatur","","Min.","°C","","","","","","","","","10","","10","","10","","10","","","","","","","","","","10","","10","","10","","10"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","20","","20","","20","","20","","","","","","","","","","20","","20","","20","","20"]
["","Umgebungstemperatur","","Min.","°C","","","","","","","","","20","","20","","20","","20","","","","","","","","","","20","","20","","20","","20"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","40","","40","","40","","40","","","","","","","","","","40","","40","","40","","40"]
["Kältemittel","Typ","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","1430","","1430","","1430","","1430","","","","","","","","","","1430","","1430","","1430","","1430"]
["Standard-Flüssigkeitsbehälter","l","","","","","","","","","","","","1.6","","1.6","","2.5","","2.5","","","","","","","","","","1.6","","1.6","","2.5","","2.5"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","","","","","","","","","35","","35","","35","","35","","","","","","","","","","43","","43","","43","","43"]
["Stromversorgung","Spannung","","","V","","","","","","","","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","","","","","","","","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["","Phase","","","","","","","","","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","","","","","","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","","","","","","","","","50","","50","","50","","50","","","","","","","","","","50","","50","","50","","50"]
["Heizleistung","R134a","","Nom.","kW","","","","","","","","","","0.7","","0.9","","1.05","","0.9","","","","","","","","","","1.4","","1.6","","1.75","","1.6","0.7","0.9","0.9","0.7","1.05","0.9","0.9","1.05","1.4","1.6","1.6","1.4","1.75","1.6","1.6","1.75"]
["Abmessungen","Verdampfergerät","","Höhe","mm","","","","","","","","","","570","","215","","570","","215","","","","","","","","","","570","","215","","570","","215","570","215","215","570","570","215","215","570","570","215","215","570","570","215","215","570"]
["","","","Breite","mm","","","","","","","","","","375","","669","","375","","669","","","","","","","","","","595","","1089","","595","","1089","375","669","669","375","375","669","669","375","595","1089","1089","595","595","195","1089","595"]
["","","","Tiefe","mm","","","","","","","","","","210","","490","","210","","490","","","","","","","","","","210","","490","","210","","490","210","490","490","210","210","490","490","210","210","490","490","210","210","490","490","210"]
["Kälteleistung","Hochtemperatur","R134a","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0.6","0.6","0.6","0.6","1","1","1","1","1.4","1.4","1.4","1.4","2.3","2.3","2.3","2.3"]