{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":306,"n_cols":21,"rows_kept":306,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA8A7Y1B","REYA10A7Y1B","REYA12A7Y1B","REYA13A7Y1B","REYA14A7Y1B","REYA16A7Y1B.","REYA16A7Y1B","REYA18A7Y1B.","REYA18A7Y1B","REYA20A7Y1B.","REYA20A7Y1B","REYA22A7Y1B","REYA24A7Y1B","REYA26A7Y1B","REYA28A7Y1B","REYA10A7Y1B. (Archived)"]
["System","Außengerätemodul 1","","","","","","","","","REYA8A","","REYA8A","","","","REYA10A","REYA8A","REYA12A","REYA12A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","","","","","REYA8A","","REYA10A","","","","REYA12A","REYA16A","REYA14A","REYA16A"]
["Empfohlene Kombination","","","","","","","","","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","","","","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","","","","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","","","","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Durchgehendes Heizen","","","","","","","","","","Ja","","Ja","","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["Heizleistung","Nom.","","6°C FK","kW","","","","","","44.8 (2)","","50.4 (2)","","","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP bei Nennleistung","6°C FK","","","kW/kW","","","","","","3.72 (2)","","3.61 (2)","","","","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.33","4.49","4.11","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36","4.09"]
["Empfohlene Kombination2 SCOP","","","","","","","","","","4.38","","4.40","","","","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["Empfohlene Kombination3 SCOP","","","","","","","","","","4.37","","4.46","","","","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["SEER","","","","","7.35","7.14","7.21","7.49","7.73","7.40","7.10","7.26","7.09","7.27","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15","7.62"]
["Empfohlene Kombination2 SEER","","","","","","","","","","6.93","","6.95","","","","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["Empfohlene Kombination3 SEER","","","","","","","","","","7.31","","7.30","","","","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["Raumkühlen","BedingungA (35°C–27/19)","","EERd","","","","","","","3.25","","3.26","","","","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","BedingungB (30°C–27/19)","","EERd","","","","","","","5.41","","5.18","","","","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","BedingungC (25°C–27/19)","","EERd","","","","","","","9.11","","8.76","","","","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","BedingungD (20°C–27/19)","","EERd","","","","","","","15.0","","15.0","","","","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","15.9","","16.3","","","","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Empfohlene Kombinationen2 Raumkühlung","BedingungA (35°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","3.14","","3.23","","","","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Bedingung B (30°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","5.00","","4.94","","","","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","BedingungC (25°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","8.36","","8.27","","","","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","BedingungD (20°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","14.3","","14.3","","","","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","15.5","","15.8","","","","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Empfohlene Kombinationen3 Raumkühlung","BedingungA (35°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","3.18","","3.25","","","","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","44.8","","50.4","","","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Bedingung B (30°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","5.24","","5.08","","","","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","33.0","","37.1","","","","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","BedingungC (25°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","9.04","","8.94","","","","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","21.2","","23.9","","","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","BedingungD (20°C – 27/19)","","EERd","","","","","","","15.2","","15.4","","","","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","16.0","","16.3","","","","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","2.87","","2.51","","","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","2.87","","2.51","","","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","BedingungA (-7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","3.18","","2.87","","","","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","BedingungB (2°C)","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","4.17","","4.20","","","","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","BedingungC (7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","5.45","","5.60","","","","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","8.05","","9.66","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","BedingungD (12°C)","","COPd (deklarierter COP)","","","","","","","6.93","","7.49","","","","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","9.04","","9.97","","","","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Empfohlene Kombination2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Bedingung A (-7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","3.18","","2.86","","","","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Bedingung B (2°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","4.18","","4.27","","","","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Bedingung C (7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","5.57","","5.78","","","","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","8.08","","9.65","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Bedingung D (12°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","6.97","","7.59","","","","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","9.24","","10.3","","","","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["","TBivalent","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","2.38","","2.27","","","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (bivalente Temperatur)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","2.38","","2.27","","","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["Empfohlene Kombination3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Bedingung A (-7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","3.17","","2.91","","","","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","20.5","","24.7","","","","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Bedingung B (2°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","4.19","","4.35","","","","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","12.5","","15.0","","","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Bedingung C (7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","5.52","","5.77","","","","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","8.04","","9.67","","","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Bedingung D (12°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","6.94","","7.69","","","","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","9.17","","10.2","","","","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["","TBivalent","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","2.86","","2.53","","","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (bivalente Temperatur)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","2.86","","2.53","","","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","","","","","","23.2","","27.9","","","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","","","","","","-10","","-10","","","","-10","-10","-10","-10"]
["Leistungsbereich","PS","","","","","","","","","16","","18","","","","22","24","26","28"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","","","","","","64 (3)","","64 (3)","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","","","","","","200","","225","","","","275","300","325","350"]
["","Max.","","","","","","","","","520","","585","","","","715","780","845","910"]
["Sound power level","Kühlen","","Nom.","dBA","","","","","","81.3 (5)","","81.6 (5)","","","","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","","","","","","59.3 (6)","","60.2 (6)","","","","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Kältemittel","Typ","","","","","","","","","R-32","","R-32","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","","","","","","675.0","","675.0","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","","","","","","Lötverbindung","","Lötverbindung","","","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","","","","","","12.70","","12.70","","","","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Gas","","Typ","","","","","","","Lötverbindung","","Lötverbindung","","","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","","","","","","22.2","","22.2","","","","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","HD/ND-Gas","","AD","mm","","","","","","19.10","","19.10","","","","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","","","","","","500 (7)","","500 (7)","","","","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","","","","","","1","","1","","","","1","1","1","1"]
["","Verbindungsleitungen","","","","","","","","","1","","1","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Bezeichnung","","","","","","","","","Y1","","Y1","","","","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","","","","","","3N~","","3N~","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","","","","","","50","","50","","","","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","","","","","","380-415","","380-415","","","","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab."]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht."]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(9) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(10) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","","","","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","","","","","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","","","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","","","","","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","","","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","","","","","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","","","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","","","","","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","","","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","","","","","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","","","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","","","","","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","","","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]
["","","","","","","","","","","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","","","","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–28 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung"]
["Empfohlene Kombination","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","","","","","4 x FXFA63A2VEB"]
["Empfohlene Kombination 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","8 x FXSA63A2VEB"]
["Empfohlene Kombination 3","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","","8 x FXMA63A5VEB"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","22.4","28","33.5","36.4 (1)","40","","45","","50.4","55.9 (1)","56","","","","","28"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","22.4","28","33.5","36.4 (2)","40","","45","","50.4","55.9 (2)","56","","","","","28"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","22.4","28","33.5","36.4 (2)","40","","45","","50.4","55.9 (2)","56","","","","","28"]
["COP bei Nennleistung","COP bei Nennleistung-=-6 °C FK-=-kW/kW","","","KW/KW","3.83","3.45 (2)","3.46","3.76 (2)","3.57","","3.52","","3.66","","3.37 (2)"]
["Empfohlene Kombination 2 SEER","","","","","7.07","6.87","6.9","7.15","7.53","","7.01","","6.94","","6.57"]
["Empfohlene Kombination 3 SEER","","","","","7.49","7.15","7.41","7.57","7.78","","7.15","","7.11","","6.64"]
["Empfohlene Kombination 2 SCOP","","","","","4.1","4.34","4.56","4.19","4.33","","4.33","","4.33","","4.11"]
["Empfohlene Kombination 3 SCOP","","","","","4.15","4.40","4.56","4.22","4.33","","4.32","","4.39","","4.14"]
["Raumkühlen","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-EERd","","3.25","3.26","3.24","3.46","3.26","","3.23","","2.73","","2.57"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28.0","33.5","36.4","40.0","","45.0","","50.4","","56.0"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)-=-EERd","","5.23","5.00","4.60","6.08","4.92","","4.58","","4.47","","4.42"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung B (30 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","","41.3"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-EERd","","9.11","8.50","8.45","9.04","8.74","","8.25","","8.15","","7.70"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","18.0","18.9","","21.3","","23.9","","26.5"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-EERd","","15.3","14.8","17.7","13.9","22.5","","16.7","","20.7","","15.8"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.13","8.19","8.57","15.5","10.9","","11.1","","12.0","","11.6"]
["Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-EERd","","3.23","3.23","3","3.36","3.23","","3.06","","2.64","","2.52"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28","33.5","36.4","40","","45","","50.4","","56"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","5.09","4.83","4.54","5.78","4.85","","4.64","","4.43","","4.41"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","","41.3"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-EERd","","8.55","8.06","7.94","8.53","8.38","","8.11","","7.87","","7.41"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","17.8","18.9","","21.3","","23.9","","26.5"]
["","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-EERd","","14.6","14.1","16.9","13.3","21.7","","16.5","","20","","16.6"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 2 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","7.84","7.97","8.2","15.0","10.6","","10.8","","11.6","","11.9"]
["Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-EERd","","3.22","3.27","3.23","3.41","3.30","","3.04","","2.66","","2.50"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung A (35 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","22.4","28.0","33.5","36.4","40.0","","45.0","","50.4","","56.0"]
["","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","5.31","4.91","4.69","6.12","4.93","","4.64","","4.49","","4.41"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","16.5","20.6","24.7","26.8","29.5","","33.2","","37.1","","41.3"]
["","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-EERd","","9.41","8.59","8.82","9.22","8.84","","8.50","","8.22","","7.71"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung C (25 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","10.6","13.3","15.9","18.1","18.9","","21.3","","23.9","","26.5"]
["","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-EERd","","15.7","15.1","18.5","14.2","22.4","","16.7","","20.9","","16.4"]
["","","","Empfohlene Kombinationen 3 Raumkühlung-=-Bedingung D (20 °C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.19","8.13","8.50","15.5","10.9","","10.7","","11.9","","11.8"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","2.80","2.28","2.38","2.74","2.57","","2.53","","2.36","2.55","2.23","","","","","2.69"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","31","31.0","","","","","16"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["Raumheizen (durchschnittliches Klima)","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.80","2.28","2.38","2.74","2.57","","2.53","","2.36","","2.23"]
["","","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung E (-10 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","","31.0"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","-10","-10","","","","","-10"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","3.06","2.67","2.84","3.03","2.94","","2.87","","2.70","","2.60"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","3.81","4.23","4.15","4.02","3.86","","3.93","","4.19","","3.84"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.38","8.62","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","5.27","5.70","6.32","5.11","6.31","","6.21","","6.22","","5.89"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.76","5.54","6.36","8.40","7.13","","8.03","","9.66","","10.7"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-COPd (deklarierter COP)","","7.04","7.92","9.14","6.47","6.68","","6.04","","6.85","","7.70"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.51","5.46","5.52","8.93","5.15","","5.07","","6.24","","7.34"]
["Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.32","2.38","2.26","2.58","","2.54","","2.28","","2.18"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.32","2.38","2.26","2.58","","2.54","","2.28","","2.18"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16","18.4","21.7","20.6","","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3","2.62","2.83","3.05","2.95","","2.89","","2.62","","2.54"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.7","","27.5"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.8","4.24","4.26","4.12","3.89","","3.96","","4.07","","3.79"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.45","8.61","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15","","16.7"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","5.35","5.79","6.39","5.24","6.45","","6.41","","6.19","","5.98"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.76","5.54","6.36","8.54","7.14","","8.04","","9.65","","10.7"]
["","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","7.04","7.91","9.39","6.58","6.94","","6.47","","8.15","","7.81"]
["","","","Empfohlene Kombination 2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.71","5.6","5.8","9.17","5.33","","5.36","","7.68","","7.69"]
["Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.78","2.29","2.41","2.78","2.58","","2.54","","2.39","","2.24"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","28.0","","31.1"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.78","2.29","2.41","2.78","2.58","","2.54","","2.39","","2.24"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","13.7","16.0","18.4","21.7","20.6","","23.2","","28.0","","31.1"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.05","2.68","2.85","3.07","2.96","","2.88","","2.73","","2.60"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","12.1","14.2","16.3","19.2","18.2","","20.5","","24.8","","27.5"]
["","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.86","4.32","4.24","4.14","3.89","","3.95","","4.25","","3.88"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.39","8.62","9.89","11.7","11.1","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","5.35","5.80","6.43","5.25","6.43","","6.34","","6.39","","6.07"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.75","5.55","6.36","8.49","7.15","","8.03","","9.66","","10.7"]
["","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","7.14","8.02","9.37","6.64","6.84","","6.44","","5.48","","6.15"]
["","","","Empfohlene Kombination 3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12 °C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","4.65","5.56","5.67","9.13","5.29","","5.32","","5.80","","5.91"]
["Leistungsbereich","PS","","","","8","10","12","13","14","","16","","18","20","20","","","","","10"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64","64 (3)","64","64 (3)","64","","64","","64","64 (3)","64 (3)","","","","","64"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","100","125","150","163","175","","200","","225","250","250","","","","","125"]
["","Max.","","","","260","325","390","423","455","","520","","585","650","650","","","","","325"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1685","1685","1685","","1685","","1685","","1685","","1685"]
["","","","Breite","mm","930","930","930","","1240","","1240","","1240","","1240"]
["","","","Tiefe","mm","765","765","765","","765","","765","","765","","765"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","213","213","213","","296","","296","","319","","319"]
["Ventilator","Externer statischer Druck (ESP)","","Max.","Pa","78","78","78","","78","","78","","78","","78"]
["Verdichter","Typ","","","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C TK","°C TK","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C TK","°C TK","46","46","46","","46","","46","","46","","46"]
["","Heizen","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Min.-=-°C FK","°C FK","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Max.-=-°C FK","°C FK","16","16","16","","16","","16","","16","","16"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","78.3","78.8 (5)","82.5","81.3 (5)","78.7","","83.7","","83.4","83.9 (5)","87.9 (5)","","","","","81.3"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dB(A)","56.3","58","60.8","59.3 (6)","58.1","","61.4","","63","62.1 (6)","67","","","","","59.3"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","","675.0","","675.0","675","675.0","","","","","675"]
["","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","6.08","6.08","6.08","","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Füllmenge","","","kg","9","9","9","","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","Lötverbindung","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","","","","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","12.7","12.70","12.7","","12.7","","12.7","12.7","12.7","","","","","9.52"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","Lötverbindung","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","","","","","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","","22.2","","22.2","28.6","28.6","","","","","19.1"]
["","HD/ND-Gas","","AD","mm","15.90","15.90","19.10","19.10","19.10","","19.10","","19.10","22.20","22.20","","","","","15.90"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","1000","1000 (7)","1000","500 (7)","1000","","1000","","1000","500 (7)","1000 (7)","","","","","500"]
["Standardzubehör","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","","1","","1","1","1","","","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","","1","","1","1","1","","","","","1"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1","Y1","Y1","","","","","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~","3N~","3N~","","","","","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","","50","","50","50","50","","","","","50"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415","380-415","380-415","","","","","380-415"]
["System","Außengerätemodul 1","","","","","","","REMA5A","","","","","","REYA8A","","","","","","REMA5A"]
["","Außengerätemodul 2","","","","","","","REYA8A","","","","","","REYA12A","","","","","","REMA5A"]
["Kontinuierlicher Heizbetrieb","","","","","","","","Ja","","","","","","Ja","","","","","","Ja"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2","","","","","","","","","","","","","","10 x FXSA50A2VEB","","","","","","4 x FXSA63A2VEB"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;3","","","","","","","","","","","","","","10 x FXMA50A5VEB","","","","","","4 x FXMA63A5VEB"]
["COP bei Nennleistung","COP bei Nennleistung-=-6&nbsp;°C FK-=-kW/kW","","","KW/KW","","","","","","","","","","3.6","","","","","","3.66"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 SEER","","","","","","","","","","","","","","6.94","","","","","","7.3"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;3 SEER","","","","","","","","","","","","","","7.48","","","","","","7.61"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 SCOP","","","","","","","","","","","","","","4.48","","","","","","4.14"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;3 SCOP","","","","","","","","","","","","","","4.50","","","","","","4.16"]
["Raumkühlen","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","3.24","","","","","","3.81"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","55.9","","","","","","28"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","4.89","","","","","","7.73"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","41.2","","","","","","20.6"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","8.7","","","","","","8.99"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","26.5","","","","","","13.5"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","16.4","","","","","","11.5"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","16.7","","","","","","14.1"]
["Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","3.09","","","","","","3.67"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","55.9","","","","","","28"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","4.75","","","","","","7.32"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","41.2","","","","","","20.6"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","8.17","","","","","","8.54"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","26.5","","","","","","13.3"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","15.7","","","","","","11.1"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","16","","","","","","13.7"]
["Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","3.27","","","","","","3.71"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","55.9","","","","","","28.0"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","5.04","","","","","","7.71"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","41.2","","","","","","20.6"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","9.03","","","","","","8.99"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","26.5","","","","","","13.5"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","","","","","","","","","","16.9","","","","","","11.6"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;3 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","","","","","","","","","","16.7","","","","","","14.1"]
["Raumheizen (durchschnittliches Klima)","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.55","","","","","","2.69"]
["","","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","31","","","","","","16"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","","","","","","","","","","2.95","","","","","","3"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","27.4","","","","","","14.2"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","","","","","","","","","","4.09","","","","","","4.37"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","16.7","","","","","","8.6"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","","","","","","","","","","5.9","","","","","","4.7"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10.7","","","","","","7.17"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","","","","","","","","","","8.06","","","","","","5.57"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10","","","","","","8.74"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.34","","","","","","2.7"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","31","","","","","","16"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","","","","","","","","","","-10","","","","","","-10"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.34","","","","","","2.7"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","31","","","","","","16"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","","","","","","","","","","-10","","","","","","-10"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.96","","","","","","3.02"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","27.4","","","","","","14.2"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","4.21","","","","","","4.43"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","16.7","","","","","","8.64"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","6.07","","","","","","4.76"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10.7","","","","","","7.31"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","8.3","","","","","","5.62"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10.5","","","","","","8.87"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.59","","","","","","2.71"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","31.0","","","","","","16.0"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","","","","","","","","","","-10","","","","","","-10"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.59","","","","","","2.71"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","31.0","","","","","","16.0"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","","","","","","","","","","-10","","","","","","-10"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","2.99","","","","","","3.03"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","27.5","","","","","","14.2"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","4.22","","","","","","4.48"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","16.7","","","","","","8.61"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","6.07","","","","","","4.76"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10.7","","","","","","7.28"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","","","","","","","","","","8.32","","","","","","5.62"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;3 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","","","","","","","","","","10.3","","","","","","8.85"]