{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Kühlen","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardzubehör","Kabelbinder","","","","2","2","2","2"]
["","Installationsanleitung","","","","1","1","1","1"]
["Kältemittel","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Piping connections","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Leitungslänge","Max.","Außengerät – Innengerät","m","55","85","85","85"]
["","","System","Unbefüllt","m","30","30","30","30"]
["","","","Äquivalent","m","75","100","100","100"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Niveauunterschied","Innengerät – Innengerät","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","Innengerät – Außengerät","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","","dBA","64","64","66","67"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","940","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320","320"]
["","","","Höhe","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad"]
["","","","","","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad"]
["","","","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]