{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Kühlen","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standardzubehör","Kabelbinder","","","","","2","2","2"]
["","Installationsanleitung","","","","","1","1","1"]
["","Kältemitteletikett für F-Gas-Bestimmungen","","","","","1","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","","1","1","1"]
["","LOT 10 Energieeffizienzklasse","","","","","1","1","1"]
["Kältemittel","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Füllmenge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Typ","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Leitungslänge","Max.","Außengerät – Innengerät","m","","85","85","85"]
["","","System","Unbefüllt","m","","40","40","40"]
["","","","Äquivalent","m","","100","100","100"]
["","Gas","","AD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Niveauunterschied","Innengerät – Innengerät","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","Innengerät – Außengerät","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","","dBA","","66","69","70"]
["","Heizen","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compressor","Type","","","","","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter","Vollhermetischer Schwingverdichter"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","","320","320","320"]
["","","","Höhe","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Hinweise","","","","","","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","990"]
["","","","Breite","mm","940"]
["","","","Tiefe","mm","320"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","70"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlen","Umgebung","Min.","°C Trockenkugel","-20"]
["","","","Max.","°C Trockenkugel","52"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C Feuchtkugel","-20"]
["","","","Max.","°C Feuchtkugel","18.0"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","","dBA","65"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Nom.","dBA","46"]
["","Heizen","","Nom.","dBA","49"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32"]
["","Füllmenge","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","1.99"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","15.9"]
["","Leitungslänge","Max.","Außengerät – Innengerät","m","55"]
["","","System","Äquivalent","m","75"]
["","","","Unbefüllt","m","40"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung"]
["","Niveauunterschied","Innengerät – Außengerät","Max.","m","30.0"]
["","","Innengerät – Innengerät","Max.","m","0.5"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50"]
["","Spannung","","","V","380-415"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","16"]