{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW","SEHVX32BAW","SEHVX40BAW","SEHVX64BAW"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Höhe","mm","1573","1573","1573","1573"]
["","","Breite","mm","766","766","766","766"]
["","","Tiefe","mm","396","396","396","396"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","97.0","105","137","153"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Phase","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spannung","","V","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(2) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(3) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(3) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL).","(3) - Wasser kann über 5 °C verwendet werden; zwischen 0 °C und 5 °C muss eine 30%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden. Zwischen 0 °C und -10 °C muss eine 40%ige Glykollösung (Propylen oder Ethylen) verwendet werden (siehe Installationsanleitung für Informationen zum Zubehör OPZL)."]
["","","","","(4) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(4) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(4) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite.","(4) - Dies ist die proportionale Leistungsverteilung (PD) zwischen Ein- und Auslassanschluss des Geräts. Einschließlich Wärmetauscher-Druckabfall der Wasserseite."]
["","","","","(5) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(5) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(5) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(5) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß"]