{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV1A25AJV1B","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B"]
["Maximaler Leistungsindex der anschließbaren Innengeräte","","","","","250","400","600","650"]
["Maximaler Leistungsindex der anschließbaren Innengeräte pro Abzweigung","","","","","250","140","140","140"]
["Anzahl der Abzweigungen","","","","","1","4","6","8"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","5","20","30","40"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte pro Abzweigung","","","","","5","5","5","5"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","291","291","291","291"]
["","","","Breite","mm","600","600","1,000","1,000"]
["","","","Tiefe","mm","845","845","845","845"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","27","32","45","48"]
["Betriebsbereich","Temperatur um Gehäuse","","Min.","°CTK","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CTK","32","32","32","32"]
["","Feuchtigkeit um Gehäuse","","Max.","%","80","80","80","80"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dBA","36.0 (1)","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","50.0 (2)","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Außengerät oder Kältemitteldurchlauf","Flüssigkeit","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Gas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","Innengerät","Flüssigkeit","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Gas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","","","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","1","1","1"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1"]
["","Klemme für Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmatte (klein)","","","","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmatte (groß)","","","","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmaterial","","","","1","1","1","1"]
["","Isolierrohr für Stopperleitungen","","","","5","9","5","5"]
["","Kabelbinder","","","","11","8","11","11"]
["","Stopperleitungen","","","","2","6","4","4"]
["","Zubehörleitung","","","","11","10","10","10"]
["","Kanal-Abschlusspaneel","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich"]
["","","","","","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)"]
["","","","","","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)"]
["","","","","","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)"]
["","","","","","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80"]
["","","","","","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["Standardzubehör","Installationsanleitung","","","","1","1"]